Author: VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO

APERTURA DEL EVENTO

Es una solución de conectividad inalámbrica complemento de la Red de Servicios Integrados (REDSI) de la UCV, que contemplará los Campi Caracas-Maracay y las dependencias extramuros.

¿QUÉ ES LA RED INALÁMBRICA DE LA UCV?

BENEFICIOS

Movilidad de los usuarios en el área de cobertura.
Acceso a los servicios que ofrece la REDSI en el área de cobertura.
Servicio de Telefonía IP inalámbrica
Uso de cámaras inalámbricas en el proyecto de Video-Vigilancia
Apoyo a los procesos de gestión en la docencia, investigación, extensión y prestación de servicios.

PRIMERA FASE

Adquisición del equipamiento y software requerido para brindar el servicio.
Instalación y configuración del equipamiento (5 WLAN Controllers y 73 Access Points) necesarios para brindar el acceso inalámbrico a la REDSI-UCV en las Facultades y Dependencias involucradas en esta primera fase.

Áreas con cobertura inalámbrica: Edificio Rectorado, Plaza Cubierta del Rectorado y sus alrededores, Salas de lectura y Piso 9 del Edif. Biblioteca Central, Sala de Conciertos, Sala Francisco de Miranda, CyberLibrería, Facultad de Medicina (Bibliotecas "Humberto García Arocha" del Instituto Experimental, "Louis Pasteur" del Instituto de Inmunología, “Dr. José A. O´Daly" del Instituto Anatomopatológico, "Lic. Olga Blanco de Liendo Coll" de la Escuela de Nutrición y Dietética, "Santos Dominicci" de la Escuela Vargas, "Guillermo Pérez Bocalandro” del Instituto Anatómico, Consejo de la Facultad, Consejo de la Escuela Luis Razetti, Centro de Informática Médica, área del cafetín del Instituto de Medicina Tropical y Escuela de Enfermería), Dirección de Deportes, FaCES, FCJP y Escuela de Comunicación Social.

Edificio Rectorado: 210 usuarios
Facultad de Medicina: 525 usuarios
Dirección de Deportes: 245 usuarios
Biblioteca Central: 175 usuarios
Sala de Conciertos: 70 usuarios
Sala Francisco de Miranda “E”: 70 usuarios
CyberLibrería: 70 usuarios
Plaza Cubierta: 140 usuarios
FaCES: 280 usuarios
FCJP: 175 usuarios
Esc. Comunicación Social: 315 usuarios

ESTIMADO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON UN SERVICIO ÓPTIMO

¿CÓMO CONECTAR A UN USUARIO A LA RED INALÁMBRICA DE LA UCV?

El usuario debe dirigirse a la Unidad de Tecnología (UT) de su Facultad o Dependencia con el dispositivo inalámbrico que desea conectar a la red y alguna credencial que lo identifique como miembro de la Comunidad Universitaria, con el fin de habilitar el acceso en su dispositivo.
El personal de la UT le ingresará la clave requerida para conectarse a la red inalámbrica

inalámbrica y la cual no debe ser suministrada al usuario. La UT debe registrar en la página www.ucv.ve/wifi la MAC de la tarjeta de red inalámbrica del dispositivo, así como el nombre y apellido del usuario, nro. de cédula de identidad, teléfono y correo electrónico de contacto, facultad/escuela o dependencia a la cual pertenece. Para visualizar la MAC de las laptops con sistema operativo Windows, siga los siguientes pasos:
Ejecute Inicio—Ejecutar
2. Escriba cmd y presione Aceptar
3. En el símbolo del sistema, escriba ipconfig /all y presione Enter

4. Identifique la MAC en la información mostrada.
Para otros dispositivos, el usuario debe saber cómo leer su dirección MAC.

¿QUÉ DEBEN HACER LAS FACULTADES Y DEPENDENCIAS PARA UNIRSE AL PROYECTO DE RED INALÁMBRICA DE LA UCV?

Las Facultades y Dependencias interesadas en unirse a la Red Inalámbrica de la UCV deben contactar a Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones por el correo electrónico serviciosdtic@ucv.ve y por los teléfonos 6054884 y 6054906.

Universidad Central de Venezuela
Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones
Caracas, Venezuela.
Telf.: +58 (0212) 605.49.14 /Fax 605.48.94
Web Site: www.ucv.ve/dtic
E-mail: arboles@usb.ve

RED INALÁMBRICA DE LA UCV
Guía para administradores de facultad/depencencia

24 de maYO 2011